liczba porządkowa	1	2	3	4	5	6
Rodzaj wyrobu	Okna
Symbol	OA	O1	O2	O3	OP L	OP P
Schemat	O3 O3 O2 O2 O1 O1 O1 O1	Kwatery stałe Kwatery otwierane Okna stałe do zestawu
Wymiary w świetle ościeży So x Ho	2700 x 4750				2100 x 1500
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy So x Ho	2680 x 4725	1340 x 1575	670 x 1575	670 x 1575	1180 x 1480	880 x 1480
Ilość sztuk	8	32	16	16	8	8
Razem sztuk	8	32	16	16	8	8
Uwgi	Wykonać łączniki do połączenia kwater. Szklenie płytami poliwęglanowymi przeźroczystymi	

liczba porządkowa	7	8	9	10	11	12
Rodzaj wyrobu	Okna
Symbol	OP Ł	OPD L	OPD P	OPM L	OPM P	Naświetle N 12
Schemat		Okna do zesatwu Okna do zesatwu	
Wymiary w świetle ościeży So x Ho	1500 x 1500	2100 x 2100	2100 x 900	1500 x 900
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy So x Ho	1480 x 1455	1180 x 2055	880 x 2055	1180 x 885	880 x 855	1490 x 894
Ilość sztuk	3	3	3	5	5	1
Razem sztuk	3	3	3	5	5	1
Uwgi	Szklenie podwójne zwykłe. Wykonać łączniki do połączenia okien do zestawu, Okna otwierane z tworzywa PCV wykonać na zamówienie, przed wykonaniem sprawdzić otwory na budowie Naświtle N 12 drewniane

liczba porządkowa	1	2
Rodzaj wyrobu	Drzwi zewnętrzne
Symbol		
Schemat		
Wymiary w świetle ościeży So x Ho	1400 x 2420	1100 x 2420
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy So x Ho	1360 x 2380	1060 x 2380
Określenie skrzydeł				
Ilość sztuk	2	2
Razem sztuk	2	1
Uwgi

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

UG Medyka

2006-12-06T00:46:00